**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Komposter pogodan za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta:** | **Posuda za otpad u obliku životinja za odvajanje otpada (PET, staklo ili bio otpad i papir) za dječja igrališta, vrtiće i škole:** |
| Materijal: | PEHD/HDPE | Materijal: | PEHD/HDPE/DURAPOL |
| Komposter pogodan za kompostiranje otpada iz kućanstva. |  | Oblik životinje | za PET: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*upisati*)za staklo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*upisati*)za papir: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*upisati*) |
| Konstrukcija kompostera mora omogućiti uporabu ljeti i zimi. |  | Zaobljeni rubovi vanjskog kućišta posude radi sprječavanja ozljeđivanja djece. |  |
| Jednostavna montaža bez upotrebe alata. |  | Otpornost na mehanička oštećenja, temperaturne razlike, kemikalije i UV zrake. |  |
| Komposter ne smije imati dno (zbog kontakta s zemljištem i pristupa mikroorganizama i vlage). |  | Mogućnost pričvršćenja posude za podlogu. |  |
| Mora biti opremljen minimalno jednim bočnim vratašcima. |  | Pražnjenje kroz vratašca koja se nazale sa stražnje i/ili prednje strane životinje. |  |
| Opremljen gornjim poklopcem za ubacivanje komposta. |  | Otvor za ubacivanje otpada kroz usta životinje. |  |
| Zapremnina: | 350 l | U tijelu životinje posuda za otpad zapremnine: | min. 50 l |
| Dimenzije baze u mm (d x š x v): | min.800 x 800 x 740 | Vratašca za pražnjenje opremljena sa bravicom za zaključavanje. |  |
| Ukupna masa(min. – max.): | 10 kg – 12 kg |
| Boja: | Crna/smeđa/zelena | Boja: | Bijela/žuta/narančasta/zelena/plava/smeđa |
| Garancija: | min. 12 mjeseci | Garancija: | min. 12 mjeseci |
| Upute za sastavljanje za korisnike |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.godine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PONUDITELJ: |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe) |
|  | M.P. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(potpis ovlaštene osobe) |