KLASA:360-01/17-01/09

URBROJ:2113/03-03-17-2

Stubičke Toplice, 02.08.2017.

Sadržaj

[1. PODACI O NARUČITELJU: 2](#_Toc488737836)

[2. OPIS PREDMETA NABAVE: 2](#_Toc488737837)

[3. TROŠKOVNIK 2](#_Toc488737839)

[4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: 2](#_Toc488737840)

[5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 2](#_Toc488737841)

[6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: 2](#_Toc488737842)

[7. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI: 3](#_Toc488737843)

[8. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDE: 3](#_Toc488737849)

[9. UVJETI STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI: 3](#_Toc488737850)

[10. TROŠKOVNIK: 3](#_Toc488737851)

[11. PRIJEDLOG UGOVORA 3](#_Toc488737852)

[12. TRAŽENA JAMSTVA 4](#_Toc488737853)

[13. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 4](#_Toc488737854)

[14. NAČIN DOSTAVLJANJA I IZRADE PONUDE: 4](#_Toc488737855)

[15. PODACI O POSJETU GRADILIŠTU: 5](#_Toc488737856)

[a. KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: 5](#_Toc488737857)

[b. DATUM OBJAVE POZIVA NA WEB STRANICI: 02. kolovoza 2017. 5](#_Toc488737858)

# PODACI O NARUČITELJU:

**OPĆINA STUBIČKE TOPLICE (OIB:15490794749)**

**Viktora Šipeka 16**

**49244 Stubičke Toplice**

# OPIS PREDMETA NABAVE:

# Projektom se predviđa uređenje - pojačano održavanje nerazvrstane ceste dužine cca 140 m, na k.č.br. 2359/3 k.o. Strmec Stubički što je u naravi dio ulice odvojak Ulice Ljube Babića Đalskog. Uređenje prometnice u smislu pojačanog održavanja planira se unutar čestice na način da se izvrši asfaltiranje u širini od 400 cm, u naravi između postojećih ograda do međe čestica putnog zemljišta. Planirani su sljedeći radovi: strojno poravnanje postojećeg ugaženog makadamskog kolnika, iskop mješavine zemlje i ugaženog kamena na lošim dijelovima kolnika, nasipanje i nabijanje kamenog materijala na mjestima iskopa, dosipavanje tamponskog šljunka granulacija 0-60 mm po cijeloj površini prometnice u sloju 15-20 cm u uvaljanom stanju, fino planiranje, dosipavanje i valjanje te prskanje uvaljanog tampona bitumenskom emulzijom, asfaltiranje kolnika širine 4 m, debljine sloja 6 cm u uvaljanom stanju te izrada betonskog potpornog zida dužine 110 metara.

# TROŠKOVNIK

Cijena se nudi za cjelokupan predmet nabave, a obuhvaća sve troškove koje bi ponuditelj mogao imati izvršavajući predmet nabave. Obrazac troškovnika nalazi se u prilogu ove Dokumentacije o nabavi.

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

u troškovniku koji je prilog i sastavni dio dokumentacije o nabavi

# PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

108.000,00 kn plus PDV

# KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

odabrat će se ponuda sa najnižom cijenom

# UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

# Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

# Dokaz: izvod iz odgovarajućeg registra, a ako se ne izdaju u državi sjedišta, izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

# Izvod ili izjava moraju prikazivati ažurirano stanje.

# Graditi ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova, koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Nar. nov. br. 78/15) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

# Dokaz: izvod iz sudskog ili obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova. (utvrditi će se uvidom u dokaz dostavljen pod a.)

# RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDE:

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz ovog postupka javne nabave, ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Dokaz: potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke Dokumentacije. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od datuma ovog Poziva.

# UVJETI STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI:

* 1. izjava da raspolaže sa kombiniranim strojem, mini bagerom, kamionom, valjkom, vibro pločom, rezačem asfalta i finišerom za asfalt. Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja. Kao dokaz može se dostaviti i ovjereni izvod iz poslovnih knjiga.
	2. Ponuditelj mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja.

Dokaz: potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva i izjava ponuditelja da je osoba koja je upisana u Imenik zaposlena kod njega te da će voditi građenje koje je predmet postupka nabave

# TROŠKOVNIK:

prilog i sastavni dio Dokumentacije o nabavi

# PRIJEDLOG UGOVORA

u prilogu ove Dokumentacije o nabavi. Smatra se da je ponuditelj upoznat sa odredbama ugovora, što potvrđuje parafom ili potpisom ili ovjerom prijedloga ugovora.

# TRAŽENA JAMSTVA

* 1. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA : jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja ugovora te nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice i iznosi 5% procijenjene vrijednosti nabave, odnosno 5.400,00 kuna. Bez obzira na prethodnu odredbu, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.
	2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA: jamstvo za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se daje u obliku zadužnice, na iznos 5% vrijednosti ponude, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija. Jamstvo se mora priložiti prilikom sklapanja ugovora, u protivnom se naplaćuje jamstvo za ozbiljnost ponude.

# ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

**Rok za dostavu ponuda je 16. kolovoza 2017. do 15,00 sati**, bez obzira na način dostave.

# NAČIN DOSTAVLJANJA I IZRADE PONUDE:

Ponuda se dostavlja poštom, preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja, ili elektroničkom poštom na pravnik@stubicketoplice.hr, ili osobno na adresu naručitelja.

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom se smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

U slučaju sumnje u istinitost podataka, naručitelj pridržava pravo zatražiti originale dokumenata.

U svakom slučaju, naručitelj će od odabranog ponuditelja zatražiti dostavu dokumenata u originalu ili ovjerenoj preslici prije sklapanja ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj nije u mogućnosti dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici, naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ponuda mora sadržavati:

* ponudbeni list
* popunjeni troškovnik
* dokaze sposobnosti ponuditelja i dokazi da nema razloga za isključenje
* jamstvo za ozbiljnost ponude,
* parafiran/potpisan prijedlog ugovora.

Ponuda mora imati numerirane stranice (stranica kroz ukupan broj stranica) i biti uvezena.

Izgled kuverte:

|  |
| --- |
| NAZIV IADRESA PONUDITELJANABAVA RADOVA POJAČANOG ODRŽAVANJAODVOJAK UL.L.B.ĐALSKOG do kbr. 89Ev.br. 12M/2017„NE OTVARAJ“OPĆINA STUBIČKE TOPLICEVIKTORA ŠIPEKA 1649244 STUBIČKE TOPLICE |

# PODACI O POSJETU GRADILIŠTU:

Posjet gradilištu moguć je uz prethodnu najavu, radnim danom, od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.

## KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

Ljubica Božić, dipl.iur., Tamara Huis, mag.iur., Dubravka Špiček, mag.oec., 049/282-733 ili na mail: pravnik@stubicketoplice.hr

# DATUM OBJAVE POZIVA NA WEB STRANICI: **02. kolovoza 2017.**

***Sastavni dijelovi Dokumentacije o nabavi za ovaj postupak nabave su:***

1. ***ovaj Poziv***
2. ***Troškovnik***
3. ***Ponudbeni list***
4. ***prijedlog ugovora***

Odgovorna osoba naručitelja:

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.