**PRILOG 2 TROŠKOVNIK**

**za predmet nabave radova održavanja vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički**

**za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2023. godine**

Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS STAVKE TROŠKOVNIKA | Jed. mjere | Okvirna količina | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| **1.** | **IZRADA PRIKLJUČKA NA VODOVODNU MREŽU** |
| 1.1. | Nabava i postava vodomjera dimenzije 3/4 “ sa ventilima, ogrlicom, spojnicama i PEHD cijevi Fi 25 duljine do 10m | komplet | 10 |  |  |
| **2.** | **POPRAVAK PRIKLJUČKA NA VODOVODNOJ MREŽI** |
| 2.1. | Nabava i zamjena neispravnog vodomjera u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “ | kom | 10 |  |  |
| 2.2. | Nabava i zamjena glavnog zapornog ventila u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “ | kom | 15 |  |  |
| **3.** | **POPRAVAK KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI** |
| 3.1. | Rad vodoinstalatera | h | 150 |  |  |
| 3.2. | Rad pomoćnog radnika | h | 150 |  |  |
| 3.3. | Rad kombiniranog stroja | h | 60 |  |  |
| 3.4. | Rad kamiona | h | 55 |  |  |
| 3.5. | Rad muljne pumpe | h | 30 |  |  |
| 3.6. | Cijev PVC tlačna promjera 110 mm | m | 10 |  |  |
| 3.7. | Brtva GBF 110 mm | kom | 20 |  |  |
| 3.8. | Spojnica PVC tlačna UKS 110 | kom | 3 |  |  |
| 3.9. | Spojnica za cijev PEHD promjera 25 mm | kom | 10 |  |  |
| 3.10. | Cijev PEHD tlačna promjera 25 mm | m | 30 |  |  |
| **4.** | **OSTALI RADOVI** |
| 4.1. | Mjerenje razine klora digitalnim photometrom | kom | 52 |  |  |
| 4.2. | Nabava i ulijevanje klora u klornu stanicu | kg | 900 |  |  |
| **5.** | **REKAPITULACIJA** |
|  | **Ukupno bez PDV-a** |  |  |
|  | **PDV 25%** |  |  |
|  | **Ukupno sa PDV-om** |  |  |

PONUDITELJ:

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)