**PRILOG 2 TROŠKOVNIK**

Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tehničke specifikacije**: predmet nabave su radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2022. godine, što podrazumijeva popravak kvarova na vodovodnoj mreži, izradu i zamjenu priključaka na vodovodnoj mreži bez iskopa i zatvaranja vodova te mjerenje razine klora u vodovodu digitalnim photometrom, kako je specificirano dalje u troškovniku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS STAVKE TROŠKOVNIKA | Jed. mjere | Količina | | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6=4x5 |
| **1.** | **IZRADA PRIKLJUČKA NA VODOVODNU MREŽU** |  | |  | | |
| 1.1. | Nabava i postava vodomjera dimenzije 3/4 “ sa ventilima, ogrlicom, spojnicama i PEHD cijevi Fi 25 duljine do 10m | komplet | 10 | |  |  |
| **2.** | **POPRAVAK PRIKLJUČKA NA VODOVODNOJ MREŽI** |  | |  | | |
| 2.1. | Zamjena neispravnog vodomjera u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “ | kom | 10 | |  |  |
| 2.2. | Zamjena glavnog zapornog ventila u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “ | kom | 15 | |  |  |
| **3.** | **POPRAVAK KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI** |  | |  | | |
| 3.1. | Rad vodoinstalatera | h | 150 | |  |  |
| 3.2. | Rad pomoćnog radnika | h | 150 | |  |  |
| 3.3. | Rad kombiniranog stroja | h | 70 | |  |  |
| 3.4. | Rad kamiona | h | 55 | |  |  |
| 3.5. | Rad muljne pumpe | h | 30 | |  |  |
| **4.** | **OSTALI RADOVI** |  | |  | | |
| 4.1. | Mjerenje razine klora digitalnim photometrom | kom | 52 | |  |  |
| 4.2. | Nabava i ulijevanje klora u klornu stanicu | kg | 900 | |  |  |
| **5.** | **REKAPITULACIJA** |  | |  | | |
|  | Ukupno bez PDV-a |  | |  | | |
|  | PDV 25% |  | |  | | |
|  | Ukupno sa PDV-om |  | |  | | |

PONUDITELJ:

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)